**ОАО Управляющая компания холдинга «ЛИДСЕЛЬМАШ»**



**КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКА**

**навесная двухрядная**

**Л-201**

*КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И*

*СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ*

## Технические характеристики

### Тип машины навесная, автоматическая

**Количество рядков 2**

**Ширина междурядий, см 62,5; 70; 75**

**Способ загрузки вручную**

**Высота загрузки, мм , не более 1000**

**Емкость бункера, кг 250**

**Агротехническая скорость, км/ч, до 10**

**Производительность за 1 час**

**основного времени, га 0,57 … 1,14**

**Промежутки посадки, мм 180; 205; 225; 255; 265; 300; 325; 375**

**Привод от ходовых колес сажалки**

**Габаритные размеры, мм 1650 × 1500 × 1500**

**Масса машины, кг 380**





















